HEIMEIER Pumpen-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguss.
Gehäuse rohrförmig für durchlaufende
Wärmedämmung. Kugel mit glattem Durch-
gang. Wartungsfreie Spindelabdichtung
durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung
durch PTFE-Ringe. Knebel aus schlag-
festem Kunststoff, Anschläge verdeckt.
Knebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse
von außen bedienbar. Viega Pressan-
schluss mit SC-Contur, Formflansch
mit volltragender Dichtfläche.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Globo P
Ausführung:     Pressanschluss-Flansch
                        35 mm x 1 1/4"

Art.-Nr.                   0622-35.000