HEIMEIER Pumpen-Kugelhahn
mit integrierter Schwerkraftbremse.
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse
rohrförmig für durchlaufende Wärmedäm-
mung. Kugel mit glattem Durchgang. War-
tungsfreie Spindelabdichtung durch zwei
O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-
Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunst-
stoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch
bei wärmegedämmten Gehäuse von außen be-
dienbar. Schwerkraftbremse aus Kunst-
stoff, Abdichtung durch O-Ring. Ge-
räuscharm arbeitend, von außen aufstell-
bar. Anschluß Innengewinde für Gewinde-
rohr, Formflansch mit volltragender
Dichtfläche.
Zul. Betriebstemperatur TB 90 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                         Globo P-S
Ausführung:              Muffe-Flansch
                       1 1/4" x 1 1/4"

Art.-Nr.                   0630-05.000