HEIMEIER Pumpen-Kugelhahn
mit integrierter Schwerkraftbremse.
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguss.
Gehäuse rohrförmig für durchlaufende
Wärmedämmung. Kugel mit glattem Durch-
gang. Wartungsfreie Spindelabdichtung
durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung
durch PTFE-Ringe. Knebel aus schlagfest-
em Kunststoff, Anschläge verdeckt.
Knebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse
von außen bedienbar. Schwerkraftbremse
aus Kunststoff, Abdichtung durch O-Ring.
Geräuscharm arbeitend, von außen auf-
stellbar. Viega Pressanschluss mit SC-
Contur, Formflansch mit volltragender
Dichtfläche.
Zul. Betriebstemperatur TB 90 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                         Globo P-S
Ausführung:     Pressanschluss-Flansch
                            28 mm x 1"

Art.-Nr.                   0632-28.000