HEIMEIER Solar-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse
rohrförmig für durchlaufende Wärmedäm-
mung. Kugel mit glattem Durchgang. War-
tungsfreie Spindelabdichtung durch zwei
O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-
Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunst-
stoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch
bei wärmegedämmten Gehäuse von außen be-
dienbar. Anschluß Innengewinde für
Gewinderohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 170 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Globo S
Innengewinde
Ausführung:                      DN 25

Art.-Nr.                   0645-04.000