HEIMEIER Solarkugelhahn Globo S mit
Pumpenanschluss 1" x 1".
Solar-Kugelhahn aus Rotguss für hohe Betriebstemperaturen zum Einsatz in Solar, Industrie- und Fernwärmeanlagen und für andere Anwendungen, die erhöhte Betriebstemperatur erfordern, wie z. B. bei Festbrennstoffkesseln. Für die fachgerechte Montage nebeneinander auf Verteilern geeignet.Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem Rotguss. Kugel mit glattem Durchgang. Mit Innengewinde. Demontierbarer Bedienungsknebel aus schlagfestem Kunststoff mit geringer Ausladung. Knebelanschlag verdeckt, dadurch keine Verletzungsgefahr.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus EPDM. Kugelabdichtung aus reinem PTFE.
Zulässige Betriebstemperatur 
TB 150 C, kurzzeitig bis 170 C.
Nenndruck PN 16.
Kvs-Wert: 25,0 m3/h

Fabrikat: IMI Heimeier
Ausführung: DN 25, mit Pumpenanschluss 
1" x 1".

Art.-Nr. 0646-04.000