HEIMEIER Differenzdruck-Überströmventil
für den Einbau in Pumpen-Heizungsan-
lagen.
Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Höchste An-
sprechgenauigkeit durch innenliegende,
großzügig dimensionierte Sollwertfeder
aus Edelstahl. Reibungsarme Zentralfüh-
rung des Ventiltellers. Direkt ablesbare
Einstellskala. Extrem geräuscharme,
strömungsgünstige Konstruktion. Stufen-
lose Einstellung, gegen unbeabsichtigte
Verstellung gesichert. 
Einstellwert 300 - 1800 mbar. 
Werksseitig justiert und voreingestellt 
auf 300 mbar.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                          Hydrolux
Ausführung:           mit Innengewinde
                        DN 32 (1 1/4")

Art.-Nr.                   5501-15.000