HEIMEIER Differenzdruck-Überströmventil
für den Einbau in Pumpen-Heizungsan-
lagen.
Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Höchste An-
sprechgenauigkeit durch innenliegende,
großzügig dimensionierte Sollwertfeder
aus Edelstahl. Reibungsarme Zentralfüh-
rung des Ventiltellers. Direkt ablesbare
Einstellskala. Extrem geräuscharme,
strömungsgünstige Konstruktion. Stufen-
lose Einstellung, gegen unbeabsichtigte
Verstellung gesichert. Einstellwert 50 -
500 mbar. Werksseitig justiert und vor-
eingestellt auf 200 mbar.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                          Hydrolux
Ausführung:  mit Anschlußverschraubung
                          DN 20 (3/4")

Art.-Nr.                   5503-03.000