TA Wärme- und Kältedämmung
aus Polyurethan mit PVC-Mantel.
Brandklasse B2. Temperatur von +5 Grd. C
bis + 120 Grd. C.
Fabrikat:                       IMI TA
Typ:           Für STAF/STAF-SG/STAF-R
Ausführung:                      DN 80
Best.-Nr.                     52189880