TA Messblende MDFO
Durchflussmessblende mit selbstdichtenden Messnippeln für Heiz- und Kühlanlagen und Trinkwasserleitungssystem.
Feste Messblende aus nichtrostendem, austenitischem Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl (Werkstoffnr.1.4436 gemäß EN 10028-7 oder EN 10272 (BS 970 316/S16)
Messnippel aus korrosions- beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C, Dichtung (Messnippel) aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 65
Durchmesser: 127 mm

Art.-Nr. 52176865