HEIMEIER Heizkörper-Regulierventil
Einbaumaße nach DIN 3841 Teil 1. Gehäuse
aus korrosionsbeständigem, entzinkungs-
freiem Rotguß. Voreinstellung durch Dop-
pelspindel und Hubbegrenzung. Nichtstei-
gende Spindel mit nachziehbarer Stopf-
buchspackung. Mit Montagegerät in ein
Thermostatventil umrüstbar. Tandem-Kegel
mit Metall- und O-Ring-Abdichtung. An-
schluß Innengewinde für Gewinderohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C./0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                        Mikrotherm
Nennweite:                  DN 25 (1")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                          Handrad weiß
                               Eckform

Art.-Nr.                   0121-04.500