Heimeier Thermostat-Ventilunterteil
für beidseitigen, flachdichtenden"
Nippelanschluss."
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-
Ring-Abdichtung. Thermostat- Oberteil
und äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C / 0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                          Standard
Nennweite:                DN 20 (3/4")
Ausführung:             Durchgangsform
                               kvs 2,5

Art.-Nr.                   2272-03.000