HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit besonders geringem Widerstand.
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-
Abdichtung. Thermostat-Oberteil und
äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar. Anschluß Innenge-
winde für Gewinderohr, oder in Verbin-
dung mit Klemmverschraubungen für Kup-
fer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C / 0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                       Schwerkraft
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                      Winkeleck/rechts

Art.-Nr.                   2340-02.000