HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit Außengewinde G 3/4.
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-
Abdichtung. Thermostat-Oberteil und
äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar. Anschluß Außenge-
winde in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen für Kunststoff-, Kupfer-, Präzi-
sionsstahl oder Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grad C / 0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                       Schwerkraft
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:                 vernickelt
                      Winkeleck/rechts

Art.-Nr.                   2342-02.000