HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
Thermostatventil, Rücklauftemperatur-
begrenzer und automatischem Durchflussregler. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten.
Einschließlich Rahmen, Abdeckplatte und Befestigungsschienen.
Für die Einzelraumtemperaturregelung und
Rücklauftemperaturbegrenzung von z. B.
kombinierten Fußboden-Radiatorheizungs-
anlagen. Ventilgehäuse aus korrosions-
beständigem Rotguss, einschließlich
Bauschutzkappe. Thermostat-Oberteile mit
Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-
Abdichtung. Äußerer O-Ring ohne
Entleeren der Anlage auswechselbar.
Thermostat-Kopf K mit Sollwertbereich
6 Grd C bis 28 Grd C. Merkzahl 1-5.
RTL-Fühlerelement mit Sollwertbereich
0 Grd C bis 50 Grd C. Merkzahl 0-5.
Durchflussbereich des Durchflussreglers 10 - 150 l/h. Mindestdifferenzdruck über dem Durchflussregler: je nach Sollwert 
10 - 15 kPa.
Anschluss Außengewinde G 3/4, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr.
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Multibox Eclipse K-RTL
Einbautiefe: 60 mm
Farbe: Abdeckplatte und 
Thermostat-Kopf K weiß RAL 9016

Art.-Nr. 9317-00.800