HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten 
mit Thermostatventil und automatischem Durchflussregeler. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten.
Einschließlich Rahmen, Abdeckplatte und Befestigungsschienen. 
Für die Einzelraumtemperaturregelung von
z. B. Fußbodenheizungen. Ventilgehäuse
aus korrosionsbeständigem Rotguss,
einschließlich Bauschutzkappe und Entlüftungsventil. Thermostat-Oberteil mit Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Äußerer O-Ring ohne
Entleeren der Anlage auswechselbar.
Thermostat-Kopf K mit Sollwertbereich
6 Grd C bis 28 Grd C. Merkzahl 1-5.
Durchflussbereich des Durchflussreglers 10 - 150 l/h. Mindestdifferenzdruck über dem Durchflussregler: je nach Sollwert 
10 - 15 kPa.
Anschluss Außengewinde G 3/4, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr.

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Multibox Eclipse K
Einbautiefe: 60 mm
Farbe: Abdeckplatte und Thermostat-
Kopf K weiß RAL 9016

Art.-Nr. 9318-00.800