HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL) und automatischem Durchflussregler. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. Einschließlich Rahmen, Abdeckplatte und Befestigungsschienen. Für die Rücklauftemperaturbegrenzung von z. B. kombinierten Fußboden-Radiator- heizungsanlagen. Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss, einschließlich Bauschutzkappe, Entlüftungsventil und Absperrrspindel.
Thermostat-Oberteil mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. RTL-Fühlerelement mit
Sollwertbereich 0 Grd C bis 50 Grd C.
Merkzahl 0-5.
Durchflussbereich des Durchflussreglers 10 - 150 l/h. Mindestdifferenzdruck über dem Durchflussregler: je nach Sollwert 
10 - 15 kPa.
Anschluss Außengewinde G 3/4, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr.
 
Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Multibox Eclipse RTL
Einbautiefe: 60 mm
Farbe: Abdeckplatte und RTL-Fühlerelement weiß RAL 9016

Art.-Nr. 9319-00.800