HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
Thermostatventil und Rücklauftemperatur-
begrenzer, einschließlich Rahmen,
Abdeckplatte und Befestigungsschienen.
Für die Einzelraumtemperaturregelung und
Rücklauftemperaturbegrenzung von z. B.
kombinierten Fußboden-Radiatorheizungs-
anlagen. Ventilgehäuse aus korrosions-
beständigem Rotguss, einschließlich
Bauschutzkappe und Entlüftungsventil. Thermostat-Oberteil mit stufenloser Präzisions-Voreinstellung. Niro-Stahlspindeln mit doppelter O-Ring-
Abdichtung. Äußere O-Ringe ohne
Entleeren der Anlage auswechselbar.
Thermostat-Kopf K mit Sollwertbereich
6 Grd C bis 28 Grd C. Merkzahl 1-5.
RTL-Fühlerelement mit Sollwertbereich
0 Grd C bis 50 Grd C. Merkzahl 0-5.
Anschluss Außengewinde G 3/4, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                      Multibox K-RTL
Einbautiefe:                       60 mm
Farbe:                  Abdeckplatte und
                       Thermostat-Kopf K
                               verchromt

Art.-Nr.                     9301-00.801