HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
Thermostatventil, einschließlich Rahmen,
Abdeckplatte und Befestigungsschienen.
Für die Einzelraumtemperaturregelung von
z. B. Fußbodenheizungen. Ventilgehäuse
aus korrosionsbeständigem Rotguss,
einschließlich Bauschutzkappe, Entlüf-
tungsventil und Absperrspindel. Thermostat-Oberteil mit stufenloser Präzisions-Voreinstellung und
Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-
Abdichtung. Äußerer O-Ring ohne
Entleeren der Anlage auswechselbar.
Thermostat-Kopf K mit Sollwertbereich
6 Grd C bis 28 Grd C. Merkzahl 1-5.
Anschluss Außengewinde G 3/4, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                          Multibox K
Einbautiefe:                       60 mm
Farbe:                  Abdeckplatte und
                       Thermostat-Kopf K
                           weiß RAL 9016

Art.-Nr.                     9302-00.800