HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
innenliegendem Rücklauftemperatur-
begrenzer RTL, einschließlich Rahmen,
geschlossener Abdeckplatte und Befesti-
gungsschienen. Für die Rücklauftempera-
turbegrenzung von z. B. kombinierten
Fußboden-Radiatorheizungsanlagen.
Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem
Rotguss, einschließlich Entlüftungsven-
til und Absperr-/Regulierspindel.
Thermostat-Oberteil mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. RTL-Fühlerelement mit
Sollwertbereich 0 Grd C bis 50 Grd C.
Merkzahl 0-5. Anschluss Außengewinde
G 3/4, in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen für Kunststoff-, Kupfer-, Präzi-
sionsstahl oder Verbundrohr.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                      Multibox C/RTL
Einbautiefe:                       60 mm
Farbe:                      Abdeckplatte
                           weiß RAL 9016

Art.-Nr.                     9303-00.800