HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL),
einschließlich Rahmen, Abdeckplatte und
Befestigungsschienen. Für die Rücklauf-
temperaturbegrenzung von z. B. kombi-
nierten Fußboden-Radiatorheizungs-
anlagen. Ventilgehäuse aus korrosions-
beständigem Rotguss, einschließlich
Bauschutzkappe, Entlüftungsventil und Absperr-/Regulierspindel.
Thermostat-Oberteil mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. RTL-Fühlerelement mit
Sollwertbereich 0 Grd C bis 50 Grd C.
Merkzahl 0-5.
Anschluss Außengewinde G 3/4, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr.
 
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                        Multibox RTL
Einbautiefe:                       60 mm
Farbe:                  Abdeckplatte und
                       RTL-Fühlerelement
                               verchromt

Art.-Nr.                     9304-00.801