HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
Thermostatventil, einschließlich Rahmen
mit integriertem Thermostat-Kopf,
Abdeckplatte und Befestigungsschienen.
Für die Einzelraumtemperaturregelung von
z. B. Fußbodenheizungen. Ventilgehäuse
aus korrosionsbeständigem Rotguss,
einschließlich Bauschutzkappe, Entlüf-
tungsventil und Absperr-/Regulierspin-
del. Thermostat-Oberteil mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Thermostat-Kopf mit
Kapillarrohr und Ventil-Anschlussstück.
Sollwertbereich 6 Grd C bis 27 Grd C.
Merkzahl 1-5. Anschluss Außengewinde
G 3/4, in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen für Kunststoff-, Kupfer-,Präzi-
sionsstahl oder Verbundrohr.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                          Multibox F
Einbautiefe:                       60 mm
Farbe:                  Abdeckplatte mit
                         Thermostat-Kopf
                           weiß RAL 9016

Art.-Nr.                     9306-00.800