HEIMEIER Unterputz-Wandeinbaukasten mit
Thermostat-Ventilunterteil, einschließ-
lich Rahmen, geschlossener Abdeckplatte
und Befestigungsschienen. Für die Ein-
zelraumtemperaturregelung von z. B.
Fußbodenheizungen in Verbindung mit
thermischen oder motorischen Stellan-
trieben bzw. mit Ferneinsteller Thermo-
stat-Kopf F. Ventilgehäuse aus korro-
sionsbeständigem Rotguss, einschließlich
Bauschutzkappe, Entlüftungsventil und
Absperr-/Regulierspindel. Thermostat-
Oberteil mit Niro-Stahlspindel und
doppelter O-Ring-Abdichtung. Äußerer O-
Ring ohne Entleeren der Anlage aus-
wechselbar. Anschluss Außengewinde
G 3/4, in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen für Kunststoff-, Kupfer-,Präzi-
sionsstahl oder Verbundrohr.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                        Multibox C/E
Einbautiefe:                       60 mm
Farbe:                      Abdeckplatte
                           weiß RAL 9016

Art.-Nr.                     9308-00.800