HEIMEIER Multilux 4 - Set Halo 
umstellbar für Zweirohr- und Einrohr 
Heizungsanlagen bestehend aus:
- Multilux 4 Thermostat-Ventilunterteil,
- Anschlussstücke für Heizkörper-
  anschlüsse R 1/2 und G 3/4,
- Verschlusskappen für G 3/4
  Rohranschluss,
- Verkleidung
- Thermostat-Kopf Halo

Multilux 4 besteht aus korrosionsbestän-
digem Rotguss und ist geeignet für die
Montage als Eck- oder als Durchgangs-
form. Es besteht die Möglichkeit den
Thermostat-Kopf links oder rechts zu
montieren (werkseitig links). Für die
Montage rechts kann das Thermostat-
Oberteil gegen das Absperr-Oberteil getauscht werden. Mittenabstand
der Anschlüsse 50 mm. Niro-Stahlspindel
mit doppelter O-Ring-Abdichtung. Der
äußere O-Ring und das gesamte Thermo-
stat-Oberteil sind unter Druck auswe-
chselbar. Mit stufenloser Präzisions- Voreinstellung und Absperrkegel.
Abdichtung an Spindeln durch EPDM O-
Ringe. Rohrseitiger Anschluss G 3/4, mit
Klemmverschraubungen für Kunststoff-,
Kupfer- oder Präzisionsstahlrohr. Zul.
Betriebstemperatur TB 120 Grd. C, mit
Verkleidung TB 90 Grd. C. Zulässiger
Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Thermostat-Kopf Halo mit geschlossener
Skalenhaube und flüssigkeitsgefülltem
Thermostat. Hohe Stellkraft, geringste
Hysterese, optimale Schließzeit.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. deutscher EnEV bzw. DIN V
4701-10. Merkzahl 1-5. Frostschutz-
sicherung. Temperaturbereich 6 Grd. C
bis 28 Grd. C.

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Multilux 4 - Set Halo, 
umstellbar für Zweirohr- und Einrohr-Heizungsanlagen
Ausführung: verchromt

Art.-Nr. 9690-43.800