Zweirohr-Thermostat-Ventilunterteil für
Heizkörper mit unterem Zweipunkt-
anschluss. Mittenabstand der Anschlüsse
50 mm (+/- 1,0 mm). Gehäuse aus korro-
sionsbeständigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Vor- und Rücklauf
absperrbar. Separater Regulierkegel für
reproduzierbare Voreinstellung.
Anschluss für Entleerungs- und Füll-
einrichtung. Vor- und Rücklaufanschluss
sind beliebig wählbar. Anschluss Außen-
gewinde G 3/4, in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kunststoff-,
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbund-
rohr. Zulässige Betriebstemperatur
TB 120 Grd. C, mit Verkleidung
TB 90 Grd. C. Zulässiger Betriebsüber-
druck PB 10 bar.

Fabrikat: IMI Heimeier

Typ: Multilux Zweirohr

Ausführung: Eckform

für Heizkörper mit Anschluss Rp 1/2 
Innengewinde "und" G 3/4 Außengewinde

Art.-Nr. 3851-02.000