Einrohr-Thermostat-Ventilunterteil für
Heizkörper mit unterem Zweipunkt-
anschluss. Mittenabstand der Anschlüsse
50 mm (+/- 1,0 mm). Gehäuse aus korro-
sionsbeständigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Heizkörperanteil 35 %.
Vor- und Rücklauf absperrbar. Anschluss
für Entleerungs- und Fülleinrichtung.
Vor- und Rücklaufanschluss sind beliebig
wählbar. Anschluss Außengewinde G 3/4,
in Verbindung mit Klemmverschraubungen
für Kunststoff-, Kupfer-, Präzisions-
stahl- oder Verbundrohr. Zulässige
Betriebstemperatur TB 120 Grd. C,
mit Verkleidung TB 90 Grd. C. Zulässiger
Betriebsüberdruck PB 10 bar.

Fabrikat: IMI Heimeier

Typ: Multilux Einrohr

Ausführung: Eckform
                      
für Heizkörper mit Anschluss Rp 1/2 
Innengewinde "und" G 3/4 Außengewinde

Art.-Nr. 3855-02.000