TA Überströmregler PM 512
Funktionelles Überströmventil für den Einsatz in variablen Heizungs- und Kälteanlagen.
NBR Membrane und Zusatzfeder die im Falle eines Membranbruchs das Ventil öffnet. Elektrophoretisch geschütztes Spärogussgehäuse EN-GJS-400, Membrane und Dichtungen aus EPDM. Mit Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 21. Auch passend für Gegenfl ansche PN 16.
Max. Differenzdruck 
1600 kPa = 16 bar.
Einstellbereich 0-16 bar. Betriebstem- peratur -10 Grd. C bis +100 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Kvs-Wert: 60 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 65

Art.-Nr. 52766165