Pneumatex Pleno PX Connect 
TecBox-Steuereinheit. Hydraulikeinheit.
Nachspeisung ohne Pumpe. 1 Magnetventil,
1 Kontaktwasserzähler. Anschluss für optionale Pleno P BA4R 
Zusatzhydraulikeinheit mit Systemtrenner
zum Schutz der Wasserversorgung nach 
EN 1717. 
Für Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme.
Für Anlagen nach EN 12828, EN 12976, 
ENV 12977, EN 12952, EN 12953. 
Ansteuerung über Compresso 
Druckhaltestation.
Fillsafe Nachspeiseüberwachung und 
-ansteuerung mit integriertem
Kontaktwasserzähler und Magnetventil. 
Medien Eintritt: Frischwasser.
Medien Austritt (Verbraucherseite): 
Nicht aggressive und nicht giftige 
Medien für den Einsatz im 
Anwendungsbereich.
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar.
Max. zulässiger Druck PS: 10 bar.
Max. zulässige Temperatur,
TS: 65 Grad C.
Min. zulässige Temperatur,
TSmin: 0 Grad C.
Max. zulässige Umgebungstemperatur 
40 Grad C.
Spannungsversorgung:
1 x 230 V (+/- 10 %) / 50 Hz.
Elektrischer Leistungsbedarf: 0,02 kW.
Schutzart IP 65.
Mediumberührte metallische Komponenten: 
Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Messing und
Rotguss.
Anschlussnennweite Eingang (Swm): G3/4.
Anschlussnennweite Ausgang (Sout): G1/2.
Breite: 198 mm,
Hoehe: 356  mm,
Tiefe: 150 mm,
Gewicht leer: 1,1 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Typ: Pleno PX Connect

Art.-Nr. 30106010011