Pneumatex Pleno Refill 6000 Filter Enthärtungsarmatur für Ergänzungswasser mit 25 Mikrometer Feinfilter
Modul zur Enthärtung und Filterung des Ergänzungswassers nach VDI 2035 T 1 / ÖNORM H5195-1 zum Schutz vor Steinbildung in Wärmeerzeugern und Warmwasserheizungsanlagen ohne Aluminiumkomponenten Fix montierte Kombination von Enthärtungsarmatur, komplett mit einer tauschbaren Kartusche mit hochwertigem Ionentauscherharz, sowie einem 25 Mikrometer Feinfilter, bestehend aus Filtergehäuse und tauschbarem Filtereinsatz. 
Komplette Armatur bestehend aus einem Enthärtungsmodul und einem Feinfilter, mit Wandhalterung zur Montage in die  Füll- und Ergänzungswasserleitung. 
Kapazität der Kartusche: 6000 lxGrad dH 
zul. Brauchwasserzulaufdruck: 8 bar 
Betriebstemperatur: 4-45 Grad C 
max. Volumenstrom : 240 l/h 
Anschluss :Eingang: G3/4 freilaufende Mutter, flachdichtend
Ausgang: G1/2 Außengewinde, flachdichtend
Höhe/ Breite: 571/305 mm 

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Pleno Refill 6000 Filter 

Art.-Nr. 8133010