Pneumatex Pleno Refill 12000 Filter Enthärtungsarmatur für Ergänzungswasser mit 25 Mikrometer Feinfilter Modul zur Enthärtung und Filterung des
Ergänzungswassers nach VDI 2035 Bl.1 / ÖNORM H5195-1 zum Schutz vor
Steinbildung in Wärmeerzeugern und Warmwasserheizungsanlagen ohne
Aluminiumkomponenten. Fix montierte Kombination von Enthärtungsarmatur,
komplett mit einer tauschbaren Kartusche mit hochwertigem Ionentauscherharz, sowie einem 25 Mikrometer Feinfilter, bestehend aus Filtergehäuse und tauschbarem Filtereinsatz.
Komplette Armatur bestehend aus zwei Enthärtungsmodulen und einem
Feinfilter, mit Wandhalterung zur Montage in die Füll- und
Ergänzungswasserleitung. 
Kapazität der Kartusche: 
12000 l x Grad dH zul.
Brauchwasserzulaufdruck: 8,6 bar Betriebstemperatur: 0-40 Grad C 
max. Volumenstrom : 240 l/h 
Anschluss: Eingang: G3/4 freilaufende Mutter, flachdichtend Ausgang: G1/2 Außengewinde, flachdichtend Länge/Tiefe/Höhe: 440/140/640 mm 

Fabrikat: Pneumatex 
Typ: Pleno Refill 12000 Filter 

Art.-Nr. 8133011