PDE Elektronischer Wassermesser mit Countdownfuktion
Der Wassermesser zählt vom eingestellten Wert bis auf 0. Ein Störkontakt kann das Signal an eine zentrale Leittechnik weitergeben. Die Stromversorgung erfolgt extern oder mit dem Netzgerät NG. 
Der Wassermesser kann auch negative Werte anzeigen.
Eingabe der max. Ergänzungswassermenge und Alarmsignal bei Erreichung. Zur manuellen Nachspeisung. 
Einstellbereich: 0 - 99999 l
Durchfluss: 2 - 15 l/min
Spannungsversorgung: 24 V DC

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Wassermesser WM 24V 

Art.-Nr. 8133121