HEIMEIER Rücklauftemperaturbegrenzer
Ventilunterteil:
Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem
entzinkungsfreiem Rotguß, vernickelt.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Äußerer O-Ring ohne
Entleeren der Anlage auswechselbar.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
 
Fühlerelement:
Skalenhaube weiß RAL 9016. Dehnstoff-
gefüllter Thermostat. Verdeckte obere
und untere Begrenzung des Temperatur-
bereiches oder Blockierung einer
Einstellung durch Anschlagclips.
Überhubsicherung. Sollwertbereich
0 bis 50 Grd. C. Merkzahl 0-5.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                               RTL
Anschluß:           Außengewinde R 1/2
Ausführung:             Durchgangsform

Art.-Nr.                   9174-02.800