Funksystem für die Einzelraumtempera-
turregelung von Fußbodenheizungen

Raumsender ohne Betriebsartenschalter

Elektronischer analoger Funkregler mit
integrierter Antenne und eingebautem
Fühler. Einschl. Batterien. Temperatur-
einstellbereich 5 Grd C bis 30 Grd C,
mit Bereichseinengung im Einstellknopf.
Werkseitig Regelfunktion nach Fuzzy-
Verfahren mit Puls-Weiten-Modulation
und Temperaturabsenkung/-anhebung um 
ca. 4 K. Anzeigelampe für Lernmodus,
Timeraktivierung, Reset-Bestätigung und
Batterie schwach. Taster, verdeckt, für
Lernmodus, Reset und Timerfunktion. 
Sendefrequenz 868 MHz, Reichweite 100 m
im Freien oder 1 Decke bzw. 3 Wände.
Handelsübliche Batterien 2 x 1,5 V / 
Typ LR03 (AAA), Lebensdauer ca. 3 Jahre.
CE-zertifiziert. Schutzart IP 30. 
Gehäusefarbe weiß nach RAL 9010. 
Baumaße 75 x 75 x max. 28,5 mm, 
Wandmontage oder auf UP-Dose.
- Betriebsart: Dauerhaft Automatik mit
  Zentraleinheit, 8-Kanal mit Uhr bzw.
  dauerhaft Tagbetrieb mit Zentralein- 
  heit, 6-Kanal.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                      Radiocontrol F
   Raumsender ohne Betriebsartenschalter

Art.-Nr.                     1640-01.500