Funksystem für die Einzelraumtempera-
turregelung von Fußbodenheizungen
Zentraleinheit 6-Kanal
Funkempfänger zum Schalten von thermi-
schen Stellantrieben Typ 230 V, z.B.
Heimeier EMO T / EMOtec an Heizkreisen
bei Fussbodenheizungen. Netzanschluss
230 V AC, 3.4 VA, steckerfertig mit
Anschlussleitung, min. 75 cm lang. Jedem
Ausgangskanal kann ein Raumsender zuge-
ordnet werden, davon ein Kanal alter-
nativ mit Pumpenlogik anwendbar.
Empfangsfrequenz 868 MHz, interne
Antenne, bei Funkstörung Kanalnotbetrieb
mit Alarm. Anzeigelampen für Netzspan-
nung, Kanalzustand, Test sowie Sonder-
funktionen. Taster für Inbetriebnahme,
Test, Sonderfunktionen. Wirkrichtungs-
umkehr Kühlen anstatt Heizen.
CE-zertifiziert. Schutzart IP 40,
Schutzklasse II. Wandmontage auf
beiliegender Hutschiene.
Pro Ausgangskanal können max. 10
Stellantriebe, insgesamt können max.60
Stellantriebe angeschlossen werden.
- Stellantriebe vom Typ NC und/oder NO,
alternativ auch Typ 24 V (Insgesamt
24 Stck., pro Kanal 4 Stck., mit sep.
SELV-Transformator) anschliessbar
- Gehäusefarbe: cremeweiss RAL 9010
- Baumasse 450 mm x 57mm x 52 mm

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                      Radiocontrol F
                  Zentraleinheit 6-Kanal

Art.-Nr.                     1641-00.000