HEIMEIER Elektromechanischer
Raumthermostat
Elektromechanischer Zweipunkt-
Raumthermostat mit Wechslerkontakt und
thermischer Rückführung.
CE-zertifiziert. Weißes Kunststoff-
gehäuse. Schutzart IP 30.
Schutzklasse II. Begrenzung des Soll-
wertbereiches durch Einstellring.
Sollwertbereich:         5 bis 30 Grd.C
Betriebsspannung:             230 V AC
(50/60 Hz)
Schalt-Kontakt:          1 Wechsler
-Spannung                max. 250 V AC
-Strom (Heizen/Kühlen)   H 10 (4) A /
K  5 (2) A
Regelverhalten:          Zweipunktregler
Schalthysterese:          ca. 0,5 K
Betriebsarten:           Heizen oder
Kühlen
Fabrikat:            IMI Heimeier
Typ:                          230 V
Ausführung:              ohne Tempera-
                         turabsenkung

Fabrikat:            IMI Heimeier

Art.-Nr.                 1936-00.500