HEIMEIER Rücklaufverschraubung
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß.
Heizkreisseitiger Anschluß
Außengewinde G 3/4, konusdichtend, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr. Mit Absperrung und
Feinstregulierung durch Doppelkegel ohne
Hubbegrenzung. Keine Veränderung der
Voreinstellung beim Öffnen bzw. Schlies-
sen. Verschraubdeckel flachdichtend,
austauschbar gegen Aufsatzthermometer
zur Erfassung der Rücklauftemperatur.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Ausführung:                     Rotguß
Durchgangsform
Verteilerseitiger
Anschluß:          Verschraubung R 1/2

Art.-Nr.                   0404-02.000