HEIMEIER Vorlauf-Regulierventil
mit Thermostat-Oberteil.
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß.
Heizkreisseitiger Anschluß
Außengewinde G 3/4, konusdichtend, in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr. Mit Niro-Stahlspindel
und doppelter O-Ring-Abdichtung. Thermo-
stat-Oberteil und äußerer O-Ring ohne
Entleeren der Anlage auswechselbar.
Thermostatischer Betrieb mit Thermostat-
Kopf oder Stellantrieb.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Ausführung:              Durchgangform
                 mit Handregulierkappe
Verteilerseitiger
Anschluß:           Außengewinde G 3/4

Art.-Nr.                   1308-02.000