HEIMEIER Heizkörper-Rücklauf-
verschraubung
Absperrbare und regulierbare Verschrau-
bung mit Entleerungsmöglichkeit. Gehäuse
aus korrosionsbeständigem, entzinkungs-
freiem Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842.
Anschluß Innengewinde für Gewinderohr
oder in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen für Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr. Mit Absperrung und
Feinstregulierung durch Doppelkegel,
ohne Hubbegrenzung. Keine Veränderung
der Voreinstellung beim Öffnen bzw.
Schließen. Verschlußdeckel flach-
dichtend. Anschluß für Entleerungs- und
Fülleinrichtung.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Regulux
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                               Eckform

Art.-Nr.                   0351-02.000