HEIMEIER Heizkörper-Rücklauf-
verschraubung
Absperrbare und regulierbare Verschrau-
bung mit Entleerungsmöglichkeit. Gehäuse
aus korrosionsbeständigem, entzinkungs-
freiem Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842.
Anschluß Innengewinde für Gewinderohr
oder in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen für Kupfer- oder Präzisionsstahl-
rohr. Mit Absperrung und Feinstregulie-
rung durch Doppelkegel, ohne Hubbegren-
zung. Keine Veränderung der Voreinstel-
lung beim Öffnen bzw. Schließen. Ver-
schlußdeckel flachdichtend. Anschluß für
Entleerungs- und Fülleinrichtung.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Regulux
Nennweite:                DN 20 (3/4")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                        Durchgangsform

Art.-Nr.                   0352-03.000