HEIMEIER Heizkörper-Rücklaufverschrau-
bung
Absperrbare und regulierbare Verschrau-
bung mit Entleerungsmöglichkeit. An-
schluß Außengewinde" G 3/4. Gehäuse
aus"
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreien
Rotguß. Einbaumaße nach DIN 3842. An-
schluß Außengewinde in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kunststoff-,
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbund-
rohr. Mit Absperrung und Feinstregulie-
rung durch Doppelkegel, ohne Hubbegren-
zung. Keine Veränderung der Voreinstel-
lung beim Öffnen bzw. Schließen. Ver-
schlußdeckel flachdichtend. Anschluß für
Entleerungs- und Fülleinrichtung.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Regulux
Nennweite:        DN 15 (1/2") x G 3/4
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                               Eckform

Art.-Nr.                   0361-02.000