HEIMEIER Heizkörper-Rücklaufverschrau-
bung. Absperrbare und regulierbare Ver-
schraubung. Betätigung mit Sechskant-
stiftschlüssel SW 5. Gehäuse aus korro-
sionsbeständigem entzinkungsfreiem
Rotguss. Einbaumaße nach DIN 3842
Reihe 1. Abdichtung an Spindel durch
EPDM-O-Ring. Verschlussdeckel metallisch
dichtend. Anschluss Innengewinde für
Gewinderohr oder in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kupfer- oder
Präzisionsstahlrohr. Zulässige Be-
triebstemperatur TB 120 Grd. C, mit
Verkleidung TB 90 Grd. C. Zulässiger
Betriebsüberdruck PB 10 bar.
 
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                             Regutec
Ausführung:  Durchgangsform DN 20 (3/4")

Art.-Nr.                     0356-03.000