HEIMEIER Heizkörper-Rücklaufverschrau-
bung. Absperrbare und regulierbare Ver-
schraubung. Mit Außengewinde G 3/4.
Betätigung mit Sechskantstiftschlüssel
SW 5. Gehäuse aus korrosionsbeständigem
entzinkungsfreiem Rotguss. Einbaumaße
nach DIN 3842 Reihe 1. Abdichtung an
Spindel durch EPDM-O-Ring. Verschluss-
deckel metallisch dichtend.
Anschluss Außengewinde in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kunststoff-,
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr. Zulässige Betriebstempe-
ratur TB 120 Grd. C.Zulässiger Betriebs-
überdruck PB 10 bar.
 
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                             Regutec
Ausführung:               Durchgangsform
                 DN 15 (1/2") x G 3/4 AG

Art.-Nr.                     0366-02.000