TA Strangventil
Strangregulierventil
mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise
für Kälteanlagen.
Gehäuse und Innengarnitur aus korrosi-
onsbeständigem, entzinkungsresistentem
AMETAL-C. Stufenlose Voreinstellung
durch Hubbegrenzung und digitaler An-
zeige im Handrad, plombierbar. Selbst-
dichtende  doppelt gesicherte Meßnippel
(2-fach dichtend) für Druckverlust bzw.
Durchflußmessung. Öffnen mit einem
Gabelschlüssel NW 13. Alle Bedienungs-
elemente auf der Handradseite.
Nichtsteigende Spindel mit abzugsicherem
Ventilkegel und O-Ring-Abdichtung.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Anschluß zum direkten
Einlöten, flachdichtend. Betriebstemperatur von - 20 Grd. C bis + 120 Grd. C.
Nenndruck PN 20.
Fabrikat: IMI TA
Typ: STAD-C
Ausführung: dir. Einlöten
DN 20 (22mm)

Art.-Nr. 52153020