TA Wärme- und Kältedämmung
aus Polyurethan mit PVC-Mantel.
Brandklasse B2. Temperatur von +5 Grd. C
bis + 120 Grd. C.
Fabrikat:                       IMI TA
Typ:       Für STA/STAD/STS/STADA/STAM
Ausführung:                      DN 32
Best.-Nr.                     52189632