TA Strangventil
Strangregulierventil
mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise
für Heizungs-, Klima- und
Industrieanlagen.
Gehäuse und Innengarnitur aus korrosi-
onsbeständigem, entzinkungsresistentem
AMETAL-C. Stufenlose Voreinstellung
durch Hubbegrenzung und digitaler An-
zeige im Handrad, plombierbar. Selbst-
dichtende Meßnippel (2-fach dichtend)
für Druckverlust bzw. Durchflußmessung.
Füll- und Entleerungsventil mit dreh-
barem Schlauchanschluß G 3/4. Alle Be-
dienungselemente auf der Handradseite.
Nichtsteigende Spindel mit abzugsicherem
Ventilkegel und O-Ring-Abdichtung.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Anschluß Innengewinde für Gewinderohr.
Betriebstemperatur von - 20 Grd. C bis
+ 120 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Fabrikat: IMI TA
Typ: STAD
Ausführung: Innengewinde mit Entleerung 
DN 32 (1 1/4")
 
Art.-Nr. 52851632