TA Strangventil
Strangregulierventil
mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise
für Heizungs-, Klima- und Industrie-
anlagen.
Gehäuse aus GG 25 DIN 1691, Innengarni-
tur aus korrosionsbeständigem, entzin-
kungsresistentem AMETAL-C. Stufenlose
Voreinstellung durch Hubbegrenzung und
digitaler Anzeige im Handrad, plombier-
bar. Selbstdichtende Meßnippel (2-fach
dichtend) für Druckverlust bzw. Durch-
flußmessung. Alle Bedienungselemente auf
der Handradseite. Nichtsteigende Spindel
mit abzugsicherem Ventilkegel und O-
Ring-Abdichtung. Druckentlasteter Ven-
tilkegel. Betriebstemperatur von 
- 10 Grd. C bis + 120 Grd. C. 
Nenndruck PN 16.

Fabrikat:                       IMI TA
Typ:                              STAF
Ausführung:                     DN 200

Best.-Nr.                     52181093