TA Strangventil
Strangregulierventil
mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise
für Heizungs-, Klima-, Brauchwasser und
Industrieanlagen.
Gehäuse aus Rotguß, Innengarnitur aus
korrosionsbeständigem, entzinkungs-
resistentem AMETAL-C. Stufenlose Vorein-
stellung durch Hubbegrenzung und digi-
taler Anzeige im Handrad, plombierbar.
Selbstdichtende Meßnippel (2-fach dich-
tend) für Druckverlust bzw. Durchfluß-
messung. Alle Bedienungselemente auf
der Handradseite. Nichtsteigende Spindel
mit abzugsicherem Ventilkegel und O-
Ring-Abdichtung. Druckentlasteter Ven-
tilkegel.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Flansche nach ISO 7005-3. Baulänge nach
ISO 5752 Serie 1, DIN 3202 T1 F1. Be-
triebstemperatur von - 10 Grd. C bis
+ 120 Grd. C. Nenndruck PN 16.
Fabrikat:                       IMI TA
Typ:                            STAF-R
Ausführung:                     DN 125
Best.-Nr.                     52181791