TA Heizkreisregulierventil STK
Heizkreisregulierventil für den Einsatz in Heiz-, Kühl- und Trinkwasseranlagen. Auch für den Einsatz in Warmwasserzirkulation geeignet. Gehäuse, Ventilkegel und Spindel bestehen aus
korrosionsbeständigem, entzin- kungsfreiem AMETAL-C. Die Oberfläche ist vernickelt. 
Ins Kegelventil ist eine Skala gradiert. Das Ventil kann mit der Klemmringkupplung KOMBI an glatte Rohre angeschlossen werden.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus Nitril. Betriebstemperatur von 
- 20 Grd. C bis + 120 Grd. C. Nenndruck PN 16.
Kvs-Wert: 1,8 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15

Art.-Nr. 50007715