TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. 
Besitzt einen Messnippel für Diagnosen 
im System. Gehäuse, Oberteil, Spindel 
und Drosselkegel sind aus korrosions- 
beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C.
Mit Innengewinde G 1/2, Gewindelänge 
nach ISO 7/1. Kann an glatte Rohre mit 
der Klemmringkupplung KOMBI 
angeschlossen werden. Sitzdichtung: 
Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 3,5 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15

Art.-Nr. 52849015