TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. 
Besitzt einen Messnippel für Diagnosen 
im System. Gehäuse, Oberteil, Spindel 
und Drosselkegel sind aus korrosions- 
beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C.
Mit Innengewinde G 3/4, Gewindelänge 
nach ISO 7/1. Kann an glatte Rohre mit 
der Klemmringkupplung KOMBI ngeschlossen
werden. Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring 
aus EPDM. 
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 6,8 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 25

Art.-Nr. 52849020