TA Strangabsperrventil STS 
Für den Einsatz in HLK Anlagen. 
Besitzt einen Messnippel für Diagnosen 
im System. Gehäuse, Oberteil, Spindel 
und Drosselkegel sind aus korrosions- 
beständigem, entzinkungsfreiem AMETAL-C.
Mit Innengewinde G 1, Gewindelänge nach 
ISO 7/1. Sitzdichtung:
Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Spindeldichtung: O-Ring aus EPDM.
Betriebstemperatur 
-20 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 25. 
Kvs-Wert: 9,8 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 25

Art.-Nr. 52849025